Załącznik nr 1

**Określenie zakresu prac**

Zakres prac do wykonania:

1. Demontaż istniejącego ogrodzenia-753 mb (przęsła, słupki,) wraz z wywiezieniem odpadów zielonych wrośniętych w stare ogrodzenia, wykopanie korzeni wzdłuż zniszczonego ogrodzenia na sektorach: Szkolny ,Boisko, Klarownia i Papiernik.
2. Dostawa i montaż nowego systemowego ogrodzenia panelowego (panel ogrodzeniowy zgrzewany wysokość 153 cm, kolor antracyt z deską betonową prefabrykowaną wzmocnioną prętem żebrowanym 6mm, wysokość łączna ok.1,8m, na długości 586 mb w miejscowości Głuchołazy zgodnie z załącznikiem mapowym nr 2 na sektorach Szkolny , Boisko, Klarownia.
3. Dostawa i montaż nowego systemowego ogrodzenia panelowego (panel ogrodzeniowy zgrzewany wysokość 153 cm, kolor antracyt z deską betonową prefabrykowaną wzmocnioną prętem żebrowanym 6 mm, wysokość łączna ok.1,8 m, na długości 167 mb w miejscowości Nowy Świętów sektor Papiernik zgodnie z załącznikiem mapowym nr 4
4. Dostawa i montaż 4 kompletnych, bram dwuskrzydłowych otwieranych do wewnątrz wys. ok. 1,73 m, szerokość bramy 3,5m kolor antracyt zgodnie z załącznikiem mapowym nr 3 dotyczący sektorów Szkolny, Boisko i Klarownia.
5. Dostawa i montaż 2 kompletnych furtek, otwieranych do wewnątrz, wys. ok. 1,73 m, szerokość furtki 1,75 m kolor antracyt zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1 na sektorach Boisko , Klarownia
6. Dostawa i montaż 1 furtki, otwieranej do wewnątrz, wys. ok. 1,73 m, szerokość furtki 1 m kolor antracyt zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1 sektor Szkolny.
7. Wykonanie robót wykończeniowych z uzupełnieniem, wyrównaniem i wyprofilowaniem gruntu w obrębie ogrodzenia